**揭阳市市级救灾物资储备生活救助类物资购置需求书**

揭阳市发展和改革局

二〇二五年十二月

1. **项目基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 揭阳市市级救灾物资储备生活救助类物资购置 |
| 项目预算  （单位：元） | 12,929,034.83元 |
| 采购人单位 | 揭阳市发展和改革局 |
| 负责人/联系电话 | 杨先生0663-8768158 |

1. **采购需求**
2. 采购项目需实现的功能和目标

依据《自然灾害救助条例》《广东省省级救灾物资储备管理办法》等有关规定，结合我市实际，为落实省委巡视提出的问题整改要求，满足市级救灾物资储备需求，拟引入社会力量（企业）参与救灾物资储备和仓库日常管理，通过积极开展多种物资储备方式，建立“有体量、有创新、有依据”的救灾物资保障体系。

六大类救灾物资储备分为两种实施方式：居住类、床上（坐卧）用品类、照明类物资采取政府实物储备的方式，衣着类、食品类、卫生用品类物资采取委托企业储备的方式。

（一）政府实物储备

1、中标人一次性提供我市购置的救灾物资。

2、中标人须承担实物储备管理工作3年，参照《广东省省级救灾物资储备管理办法》等相关要求对物资储备仓库进行管理。年度管理经费按该批物资储备价值的6%核定。

3、中标人须与我市签订《共建前置物资仓库合作协议》和《物资保障战略合作框架协议（实物储备）》，调剂补充满足缺额1.55万人需求的居住类、床上（坐卧）用品类、照明类救灾物资。

（二）委托企业储备

针对救灾物资中不宜长期储存、使用率不高、储存成本高、市场供应充足的衣着类、食品类、卫生用品类物资，采取委托企业储备的方式，代储物资管理费用为物资价值的3%。中标人须与我市签订《物资保障战略合作框架协议（委托企业储备）》，调剂补充缺额1.55万人的衣着类、食品类、卫生用品类救灾物资需求。

（三）企业战略合作储备

★注：本项目投标人需提供承诺函，承诺中标后与招标人签订战略合作协议，不收取企业战略合作储备费用，后续项目实施过程中，如招标人有抢险救灾需求，投标人需要优先满足招标人的紧急需求。供应产品单价与本次采购单价保持一致。

1. 项目属性：

是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购。

#### □是

☑否

1. 采购标的汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目编码 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 | 采购预算 | 是否允许进口产品 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 救灾物资实物储备及管理服务 | 1(批) | 10613538.32 | 否 |
| C05030200 | 防灾救灾物资储备供应服务 | 委托储备类物资——衣着类 | 3（年） | 994500.00 | 否 |
| C05030200 | 防灾救灾物资储备供应服务 | 委托储备类物资——食品类、卫生用品类 | 3（年） | 1320996.51 | 否 |

1. 技术要求与商务要求

1、技术要求：

**包组一：救灾物资实物储备及管理服务**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实物储备类物资 | **物资类别** | **物资品种** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 居住类 | 帐篷（12㎡） | 1.应急专用12㎡帐篷由篷体、框架及配件三部分组成，满足3-4人使用。 2.样式:长方形双坡面直墙。 3.成品尺寸:3.7m(篷体长)\*3.2m(篷体宽)\*1.75m(侧墙高)\*2.67m(脊顶高)，以上尺寸允许偏差均为±0.03m 4.篷体面料及颜色:采用PU涂层布(333dtex\*333dtex涤纶长丝)，颜色为天蓝色。 5.▲篷布断裂强力：经向≥1350N/5cm，纬向≥1150N/5cm,耐水色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级，甲醛含量≤75mg/kg，不含可分解芳香胺染料，无异味 6.框架材料，通用杆、山墙地杆、立杆采用铝合金管，规格为6005T6Ф25mm（±0.38mm）\*1.2mm（±0.23mm）管内增加4根加强筋，筋高(筋高+壁厚)≥2.6mm。 7.山墙地杆套管采用铝合金管，规格为6005T6Ф28mm（±0.40mm）\*1.0mm（±0.10mm)，端架三通、中架四通、地杆四通采用焊接钢管Q215Ф28mm\*1.0mm。 8.▲本白涤纶包芯绳：直径6mm（±5%），断裂强力≥3400N。 9▲.产品符合YJ/T 9.2-2010《救灾帐篷第2部分：12㎡单帐篷》标准、GB 18401-2010《国家放置产品基本安全技术规范》C类。 “▲”参数须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明。 | 顶 | 2084 |
| 彩条布 | 1.规格指标 （1）克重：120g（±10g）/㎡； （2）幅宽4m； （3）色泽：红、蓝、白三色。 ▲2.物理性能经向断裂强度（kN/m）：≥13纬向断裂强度（kN/m）：≥11经纬向断裂伸长率（%）：15～30纵向梯形撕裂强力（kN）：≥0.12顶破强力（kN）：≥1.2渗透系数（cm/s）：≤10-11； 3.产品符合国家或行业标准。 “▲”参数须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明。 | ㎡ | 32520 |
| 净水机 | 1.尺寸：（长\*宽\*高）400x350x1400mm（±50mm）； 2.出水方式：一开一直饮； 3.电源：220V 50Hz； 4.功率：≥1.5KW；（提供投标产品型号、功率一致的CQC产品认证复印件或扫描件证明资料并提供全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图） 5.加热方式：水箱容量≥15L； 6.取水方式：采用触摸按键出水方式，提供触摸按键技术国家行政部门出具的证书或具有CMA标志的检测报告。 ▲7.过滤系统要求：五级过滤或以上（PP棉+活性炭+活性炭+反渗透膜+活性炭），提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（过滤等级必须与本要求一致），并提供核心部件反渗透膜涉水卫生批件，反渗透膜水批申请单位与整机生产单位保持一致； ▲8.产品过滤系统组成部件（PP棉、活性炭、反渗透膜、滤瓶）均需符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（卫生部 2001 年版）或GB5749-2022生活饮用水的要求，提供以上四种部件2024年1月1日以来，由具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告且送检单位为投标产品制造商。 ▲9.水箱采用不锈钢304材料制作，提供水箱涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（申请人必须为饮水设备制造商）；  10.主要涉水部件波纹管、电磁阀、发热管、水嘴均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（卫生部 2001 年版）的要求，提供上述部件2024年1月1日以来，由具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告且送检单位为投标产品制造商。 ▲11.其它配件：采用食品级材料加工组装而成，整机符合GB4806.11-2016;GB4806.4-2016;GB4806.7-2023;GB4806.9-2023要求保证出水安全，投标文件中提供与投标产品型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件或扫描件证明资料并提供全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图； 12.箱体采用不锈钢板+喷涂板制作，厚度≥0.6mm，整体美观防指纹。 13.产品内所用波纹管、水槽、防溅板、发热管、水嘴等关键部件材质均采用304不锈钢，提供上述部件符合GB/T 3280-2015标准检验报告，检验报告必须是2024年1月1日以来，由具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告且送检单位为投标产品制造商。 ▲14.水槽带防溅水功能，提供防溅水技术国家行政部门出具的证书或具有CMA标志的检测报告。 15.排水使用PPR防烫伤防变形管材。 16.采用智能主控系统，无需人工值守，可显示时间、温度，可设置自动开关机，可设定每周工作日和每天工作时间，提供设备管控系统软件著作权证书； ▲17.设备采用步进式加热原理，具有CQC3133-2011技术标准的同型号中国节能认证证书，投标文件中提供与投标产品型号一致的整机证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图； ▲18.产品电气安全要求：整机符合GB/T26572-2011、GB/T26125-2011要求，符合RoHS认证，提供投标产品品牌型号一致的 整机《RoHS符合性认证证书》复印件或扫描件证明资料并提供全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图； ▲19.产品环境要求：整机符合GB/T24021-2024技术要求，投标文件中提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志证书复印件或扫描件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图； ▲20.产品环保要求：整机符合GB/T 19249-2017;HJ/T270-2006技术要求，投标文件中提供与投标产品型号一致的整机中国环保认证证书复印件或扫描件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图； ▲21.设备具有防尘功能，防止外界灰尘等从水嘴进入污染出水管道，保证使用卫生，提供防尘技术国家行政部门出具的证书或具有CMA标志的检测报告， ▲22.设备出水嘴具有防烫隔热功能，防止因为取开水时开水出水嘴温度过高导致的烫伤情况，提供水嘴防烫隔热技术国家行政部门出具的证书或具有CMA标志的检测报告。 23.产品安全性能：设备应该具备不少于防干烧、防漏水、防蒸汽烫伤、防开盖投毒、防溢水、防缺水、防漏电等安全配置， ▲24.产品电气安全性能：产品电控系统具有超温保护、高压保护、低压保护、过流保护功能，有效保证电气安全及使用寿命。提供上述功能的CMA标志的检测报告。 ▲25.产品水质安全性能：产品整机水质应符合CJ94-2005标准，提供符合上述标准的整机水质检验报告，报告需要具有CMA标志且检测时间在项目开标时间之前的一年内。 26.产品需要具有远程监控功能，使用单位可以通过手机端实时查看设备情况，并可对设备进行远程控制。产品联网功能符合ISO27001、ISO20000标准，提供认证文件复印件及认监委网站截图加盖投标人公章。 | 台 | 75 |
| 移动桌椅 | 1.规格：120\*60cm（±3%） 2.是否可调：可调整 3.桌面材质：防火密度板 4.桌框材质：铝合金，管径约25mm 5.桌子承重：≥30kg 6.配4张布凳子 | 套 | 2084 |
| 床上（坐卧） | 防潮垫 | 1、款式：以机织物为面、里料配以填充物缝制的防潮垫，防潮垫底部面料具备防水功能，沾水等级4级或以上； 2、规格：防潮垫厚度≥1.5cm，宽90cm×长200cm（±3%）； 3、材质：面料：100%聚酯纤维、里料：100%聚酯纤维、填充物：聚乙烯发泡棉（EPE）； ▲4、甲醛含量：≤75mg/kg、pH值在4.0～8.5之间、可分解致癌芳香胺染料：禁用≤20mg/kg、异味不得检出； 5、机织物单位面积质量：面料≥110g/㎡，断裂强力：经向：≥400N，纬向：≥400N ▲6、里料≥50g/㎡；断裂强力：经向：≥400N，纬向：≥400N； ▲7、耐水色牢度：≥4级、耐酸汗渍色牢度：≥4级、耐碱汗渍色牢度：≥4级、耐摩擦色牢度：≥4级、耐皂洗色牢度：≥4级、耐光色牢度：≥4级； ▲8.产品符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类、GB/T 22796-2021《床上用品》合格品、GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》、GB/T 4745-2012《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》 “▲”参数须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明。 | 张 | 6252 |
| 用品类 | 折叠床（单人） | 1.救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条； 2.规格：折叠床长1.85（±3cm）米，宽0.7（±3cm）米，高0.35（±3cm）米，面料：666dtex×666dtex涤纶低弹丝PVC涂层；床架、床腿焊接钢管Q195Φ25mm（±0.38mm）\*1.1 mm（±0.10mm）；床架配件钢板Q195～Q235 t 2.0mm（±0.20mm）；布料颜色为天蓝色； ▲3.产品符合《中华人民共和国民政部行业标准》（MZ/T 015.1-2010）标准。（提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告（检测报告须具有CNAS或CMA标识）扫描件） | 张 | 12500 |
|  | 毛巾被 | 1.规格：≥200cm\*150cm； 2.重量：≥900g； 3.面料：纯棉（深色系列）； 4.甲醛含量（MG/KG）≤75，PH值在4.0～8.5之间，可分解致癌香胺染料（MG/KG）禁用（≤20），异味不得检出； | 条 | 12500 |
| 照明类 （一个帐篷配1套） | 应急灯 | 电池容量：≥2500mAh锂电池 最大功率：≥2W 充电时间约5h 尺寸：≤38\*38\*203mm 高亮约5h，低亮约200h 内置磁铁，带手电筒功能 | 个 | 2084 |
| 电源插座 | 1.电流：10A 2.电压：250V 3.功率：2500W 4.4插位（20孔） 5.线长≥3m 6.▲具有CCC认证 | 个 | 2084 |
| 充电宝 | 1.电池容量:≥20000mAh 2.输入:≥5V/2A 3.输出:≥5V/2A(Max) 4.材质:ABS+PC 5.自带Lightning线和Type-C线 6.执行标准：:GB 4943.1-2022,GB31241-2022 7.▲产品具有CCC认证 | 个 | 2084 |
| 发电机 | 1.发动机型式：风冷、四冲程； ▲2.发动机缸径\*行程：≥90×66mm； 3.发动机排气量：≥420cc； 4.发动机机油容量：≥1.1L； 5.燃油：汽油； 6.额定功率：≥5.0kw；最大功率≥5.5kw； 7.发电机类型：单三相等功率； 8.发电机组单相电压：230v（±10）；三相电压400v（±10）； 9.发电机组单相电流：≥21A；三相电流：≥9A； 10.发电机组频率：50Hz； 11.发电机组油箱容积：≥25L； 12.机组启动系统：手启动和电启动； ▲13.电气保护和监视控制：发电机组应安装带过电流脱扣装置的电路断路器，并对短路加以保护，性能应符合GB/T2820.8 第6.11 条规定； ▲14.介电强度：发电机组应能承受1min，频率为50Hz，正弦波电压，施加电压为1800V，试验期间无击穿闪络现象； ▲15.机械安全性：符合GB/T 2820.8–2002《往复式内燃机驱动的交流发电机组》对小功率发电机组的要求和试验； 上述▲参数须提供检测报告（检测报告封面须至少同时具有CMA及CNAS标志），并提供检测报告的复印件。 | 台 | 10 |
| **实物储备管理服务** |  | 按储备物资价值的6% | **年** | **3** |

**包组二：委托储备类物资——衣着类**

1.协议储备物资的范围及数量：

按照《救灾物资储备库建设标准》对储存物资规模的规定，所需的应急物资由中标人进行储备、管理和轮换。突发安全生产事故和自然灾害后需要快速供应的应急物资必需品详见企业协议储备部分。

2.协议储备物资的质量：

投标人应保证所储应急救灾物资的质量及安全，依据《广东省省级救灾物资储备管理办法》规定，承储企业可按照常年储备、保质保量、先进先出、滚动轮换的原则，结合日常经营适时更新轮换。

3.协议储备物资的调拨和管理：

应急救灾重要物资的调拨，由采购人发出书面调拨指令，投标人在接到调拨指令后，迅速准备物资，并按指令要求按时按量运送至指定地点。及时建立、更新应急物资协议储备数据库，确保灾害发生后**5-8小时内**，将救灾物资送至采购人指定位置。

4.其他要求：

（1）投标人要保证代储物资的日常管养、维护、妥善保管，保证应急物资随时能够派上用场。

（1）采购人组织防汛物资调运演练，检验物资储备和应急调运的成效，投标人应予积极配合并认真参与。

（2）投标人须拟派项目负责人一名，联络人一名，保证24小时通讯畅通，储备期内做好随时调运物资的准备。

（3）投标人根据采购人要求定期报告物资储备和调运准备情况。应急响应期间，投标人应安排人员值班，保障物资快速调运。发生物资调运的运输车辆和司乘人员由投标人组织落实，装运物资的设备和人员由投标人负责落实并负责运输安全。**物资调运所需一切费用由投标人承担。**

（4）投标人接到调运通知后应及时组织物资装运并报告工作进展情况，发车及将物资送达指定地点时需及时反馈运送物资信息。协助物资接收单位完成卸车和办好物资交接手续。

（5）投标人须具备完整的应急处理措施（包含但不限于货物储备量、人员调配、交通运输等），应对不可预见的突发事件时，能保质、保量、准时的配合采购人做好应急工作。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **物资类别** | **物资品种** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 常服 (春、夏、秋算两季) | 婴儿 | 1.面料：100%纯棉 2.款式：连衣/分体 3.执行标准：GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 | 套 | 12500 |
| 儿童 | 1.上衣：材质：≥60棉，≤40%聚酯纤维，圆领短袖 2.裤子：材质：≥60棉，≤40%聚酯纤维开，橡筋裤头 3.材质符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》产品要求 | 套 |
| 成人 | T恤配夏裤，满足春秋季气温条件下使用。 1.夏装：有领短袖T恤＋带松紧带休闲长裤； 2.颜色：提供中深色系颜色（白色和黑色除外）； 3.上衣（针织）要求不低于：45S×45S＋75D,含棉60﹪、含聚酯纤维40﹪； 4.克重：≥200克／平方米； 5.长裤（梭织）要求不低于：密度128根/10cm×60根/10cm,纱支20S×16S,含棉60﹪、含聚酯纤维40﹪； 6.克重：≥200克/平方米； | 套 |
| 防寒服/棉衣棉裤 | 婴儿 | 1.面料：≥95%棉 2.里料：100%棉 3.填充物：100%聚酯纤维 符合GB 18401-2010B类 | 套 |
| 儿童 | 1.上衣（棉衣）：面料100%聚酯纤维，里料230高密夫布料，材质为1800#仿丝棉（100%聚酯纤维），拉链连帽外套。 2.裤子（棉裤）：面料100%聚酯纤维，里料230高密夫布料，材质为1800#仿丝棉（100%聚酯纤维） 材质符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》产品要求 | 套 |
| 成人 | 上衣： 1.面料：涤纶（100%聚酯纤维），进行防水处理 2.里布：涤塔夫 3.填充：200g绗棉 4.内胆不可拆卸 5.颜色：藏蓝、深灰色、军绿色、岩青色可选 裤子： 1.面料采用纯涤+防水处理 2.里布：涤塔夫 3.填充物：绗棉 产品符合GB18401-2010标准 | 套 |

**包组三：委托储备类物资——食品类、卫生用品类**

1.协议储备物资的范围及数量：

按照《救灾物资储备库建设标准》对储存物资规模的规定，所需的应急物资由中标人进行储备、管理和轮换。突发安全生产事故和自然灾害后需要快速供应的应急物资必需品详见企业协议储备部分。

2.协议储备物资的质量：

投标人应保证所储应急救灾物资的质量及安全，依据《广东省省级救灾物资储备管理办法》规定，承储企业可按照常年储备、保质保量、先进先出、滚动轮换的原则，结合日常经营适时更新轮换。

3.协议储备物资的调拨和管理：

应急救灾重要物资的调拨，由采购人发出书面调拨指令，投标人在接到调拨指令后，迅速准备物资，并按指令要求按时按量运送至指定地点。及时建立、更新应急物资协议储备数据库，确保灾害发生后**5-8小时内**，将救灾物资送至采购人指定位置。

4.其他要求：

（1）投标人要保证代储物资的日常管养、维护、妥善保管，保证应急物资随时能够派上用场。

（1）采购人组织防汛物资调运演练，检验物资储备和应急调运的成效，投标人应予积极配合并认真参与。

（2）投标人须拟派项目负责人一名，联络人一名，保证24小时通讯畅通，储备期内做好随时调运物资的准备。

（3）投标人根据采购人要求定期报告物资储备和调运准备情况。应急响应期间，投标人应安排人员值班，保障物资快速调运。发生物资调运的运输车辆和司乘人员由投标人组织落实，装运物资的设备和人员由投标人负责落实并负责运输安全。**物资调运所需一切费用由投标人承担。**

（4）投标人接到调运通知后应及时组织物资装运并报告工作进展情况，发车及将物资送达指定地点时需及时反馈运送物资信息。协助物资接收单位完成卸车和办好物资交接手续。

（5）投标人须具备完整的应急处理措施（包含但不限于货物储备量、人员调配、交通运输等），应对不可预见的突发事件时，能保质、保量、准时的配合采购人做好应急工作。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **物资类别** | **物资品种** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 食品类（15天） | 餐具(一次性) | 1.材质：塑料 2.一次性使用 3.包含碗、筷子、勺子等 | 套 | 562500 |
| 自热米饭 | 1.净含量：≥240g 2.质保期：约9个月 3.口味：菌菇牛肉、回锅肉、香菇滑鸡、川味腊肠等多种口味 4.符合相关国家标准 | 盒 | 506250 |
| 方便面 | 1.品质：优 2.规格：1箱\*12桶 | 桶 | 337500 |
| 烧水壶(1.5L) | 1.材质：不锈钢+ABS工程塑料 2.容量：≥1.5L 3.加热方式:底盘加热 4.功率：≥1500W 5.内胆：食品级不锈钢 6.符合相关国家标准 | 个 | 2084 |
| 饮用水  (桶装水每个帐篷四桶) | 1.容量：550ml 2.保质期：12个月 3.产品符合相关国家标准 4.饮用纯净水，瓶装 | 每瓶550ml | 750000 |
| 1.容量：12.8L 2.可直接饮用 3.饮用纯净水，桶装 4.产品符合相关国家标准 | 每桶12.8l | 8336 |
| 婴儿奶粉 | 1.罐装，容量≥300g/罐 2.适用年龄：1段（0-6个月），2段（6-12个月），3段（1岁以上），4段（3-6岁） 3.符合 GB 10765-2021《婴儿配方食品》国家标准 | 罐 | 2500 |
| 卫生用品类 | 应急包(10个帐篷1个） | 1.外包：防水牛津布，尺寸约15\*10\*4cm； 2.配置：三角绷带、酒精消毒片、透气胶带、别针、抗菌清洁湿巾、弹性绷带、酒精棉签、碘伏棉签、无菌纱布片、清凉油、透气创口贴。 | 个 | 209 |
| 脸盆、水桶  (1个帐篷各1个) | 脸盆规格：约36.5\*28.5\*14.5cm，全新塑料材质 水桶规格：≥18L，全新塑料材质 | 套 | 2084 |
| 垃圾袋(1个帐篷 30个） | 1.加厚款约32cmx52cm 2.50个一扎 3.材质：PE 4.背心式 | 个 | 62520 |
| 毛巾、牙刷、牙膏 | 便携式洗漱套装包含：1.洗发80ML、2.沐浴露80ML、3.牙膏30克、4.折叠牙刷、尺寸:约高13.5\*长14.5\*宽5.5/CM、5.直柄小梳子、6.棉方巾30\*30CM、7.小漱口杯、8.PVC防水袋 | 套 | 12500 |
| 肥皂(1个帐篷1块) | 1.普通香皂 2.净含量≥85g 3.产品符合相关国家标准 | 块 | 2084 |
| 纸巾(1个帐篷15包） | 1.抽纸； 2.材质：原生木浆；层数：＞三层，重量：≥60克；张数：≥100张。 3.执行标准：GB/T 20808标准。 | 包 | 31260 |
| 婴儿卫生用品 | 1.婴儿纸尿裤，透气,轻薄,棉柔,干爽,超强吸水 2.NB码-XXL码可选 3.产品符合相关标准。 | 片 | 112500 |
| 女性卫生用品(25%比例) | 1.材质：棉柔无纺布、无尘纸、高分子、透气底膜 2.棉柔亲肤 3.保质期：约3年 4.产品符合相关国家标准 | 片 | 196910 |

2、商务要求：

**适用于包组一：**

**1）服务期限：**购置货物30日内通过验收并交付使用,实物储备管理服务为三年。

**2）地点：**采购人指定地点。

**3）付款进度和方式：**本次购置救灾物资实物储备和实物储备管理按服务期限分3年支付，**所购置货物通过验收后结算三分之一实物储备费用及当年管理服务费作为首期费用，首期费用结算日算起每一周年结算三分之一实物储备费用及当年管理服务费。**

**4）售后服务：**

（1）投标人需要提供响应得售后服务，包括但不限于产品的解释说明、使用方法、产品使用培训。

（2）整体项目验收合格之日计起，除本项目技术另外规定的质保期外，其他产品提供一年或以上的质保期。保修期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用，投标人需要保证具备充足的备品备件、配件等，出现质量问题能够及时维修或更换。

（3）提供7×8小时技术服务支持，2小时内电话响应，可提供远程技术协助，线上无法解决的问题，中标人应在收到采购人通知后24小时内派人到现场进行检修(另有规定除外)。保修期内如合同设备因需要维修致使采购人不能正常使用的，中标人应提供相同设备替代使用。上述所产生费用包含在本项目投标报价中。

**5）验收要求：**设备到货进库完成后，招标人组织验收，验收应在采购人和中标人双方共同参与下进行。验收应按照国家有关的规定、规范和通常惯例进行。设备调试后验收时如出现有不符合本合同规定的情况采购人有权不予以验收，同时作好详细的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由中标人承担。

**6）供货要求：**

（1）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证。

（3）有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（4）报价要求，报价应包括供货方设计、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训（包含检测相关知识、仪器操作等）、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

**7）包装运输入库**

（1）包装运输核心标准

1.包装材料选择：外包装需采用防水防潮材质（如特制瓦楞纸箱、塑料托盘），洪涝灾区优先使用防水托盘。

内包装按物资特性定制：易碎品用泡沫/海绵减震，食品需密封防潮。

2.运输防护要求：包装需标注物资名称、数量、警示标识（如易燃易爆品）。 大型物资（如帐篷）包装尺寸需适配运输工具，并便于堆叠。

（2）入库管理流程

1.入库前准备：通知招标人，最后入库前报备、入库清点工作。库位按物资性质分类预备，易燃易爆品需隔离存放。

2.物资清点验收：实行“一次清点制”，至少两名人员参与，核对品名、规格及包装完整性。按比例随机抽检质量，填写《入库登记表》并签字盖章。

3.安全管理：精密/贵重物资轻拿轻放，定期检查储存状态。

**8）培训服务**

投标人需要对帐篷、净水机、移动电源、发电机、应急包等物资使用进行培训。包括帐篷的搭建、固定、使用进行展示。净水机使用安装及环境要求向招标人进行培训。移动电源的负荷、充放电注意事项进行培训。发电机使用注意事项、安全防范措施、实际操作进行培训。

**适用于包组二、三：**

**1）服务期限：**委托储备服务期为三年。

**2）地点：**采购人指定地点。

**3）付款进度和方式：委托储备按服务期限分3年支付，每一周年半年度结算当年协议代储服务费。**

**4）售后服务：**

投标人须拟派项目负责人一名，联络人一名，保证24小时通讯畅通，储备期内做好随时调运物资的准备。

**5）验收要求：**验收按照国家有关的规定、规范和通常惯例进行。

**3、投标人资格要求：（适用于各包组）**

1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标（响应）文件中提供《资格承诺函》（或者提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标（响应）文件中提供《资格承诺函》（或者提供2024年度或2025年度至今（至少一个月）财务状况报告或基本开户行出具的资信证明） 。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标（响应）文件中提供《资格承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.本项目的特定资格要求：

(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。